Приложение № 3
к Приказу ФАС России
от 08.04.2011 № 254
Форма 9в – 3
Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
и иным утвержденным стандартам качества в сфере услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей
предоставляемая  Федеральным государственным унитарным предприятием «Канал имени Москвы»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории  г. Москвы, Московской области

(наименование субъекта Российской Федерации)
за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года

сведения о юридическом лице:  ФГУП «Канал имени Москвы»
125362, г. Москва, ул. Водников, д. 1,                            Генеральный директор  Анатолий Анатольевич Сокуренко,
Тел: (495) 626-99-92, (495) 491 - 26 - 57, Факс: (495) 491-32-66 , e-mail: kim@fgup-kim.ru
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
№
п/п	Перечень регулируемых работ (услуг)	Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила оказания соответствующих работ (услуг), государственные и иные стандарты (при наличии)	Сведения об обеспечении безопасности плавания судов по внутренним водным путям	Сведения о навигационно-гидрографическом обеспечении условий плавания судов по внутренним водным путям	Сведения об обеспечении лоцманской проводки судов по отдельным участкам внутренних водных путей	Сведения о ледокольном обеспечении в зимних условиях навигации	Сведения об обеспечении прохода судов по судоходным гидротехническим сооружениям	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Обеспечение безопасности плавания судов по внутренним водным путям	Приказ Федеральной службы по тарифам от 31 августа 2010 г.              № 199-т/2 (Зарегистрирован в Минюсте России 14.09.2010 N 18437, опубликован в Российской газете, N 216, 24.09.2010 )
	Рыбинский участок - пристань Колхозник – Торово; 
Молога – Углич;
Волжский участок - Углич – шлюз № 2; Тверь – шлюз № 1;
Центральный участок –
шлюз № 2 – шлюз № 9;
Московский участок – шлюз № 9 – шлюз «Белоомут»;
Рязанский участок – шлюз «Белоомут» - Касимов;
Муромский участок – Касимов – канал Сейма.
	Канал имени Москвы: 
верхняя граница по течению - пристань Большая Волга
нижняя граница по течению - причал Щукино
(шлюз № 8) 
Протяженность – 126 км, 
Габарит, глубина – 400 см,
Габарит, ширина- 55 м,
Габарит, R – 1000 м,
Категория – освещ.,
Водпост- ВБ гидроузлов,
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика НПУ,
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 19.11.2012г.
Клязьминское водохранилище: 
верхняя граница по течению - пристань "Пансионат Клязьма"
нижняя граница по течению - основной судовой ход канала, 65 км
Протяженность – 10 км,
Габарит, глубина – 200 см,
Габарит, ширина - 80 м,
Габарит, R – 300 м,
Категория – освещ.,
Водпост- водороздел,
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (161,8) см,
Дата открытия 27.04.2012г.
Дата закрытия 10.11.2012г.
Пяловское водохранилище: 
верхняя граница по течению - пристань Аксаково
нижняя граница по течению - основной судовой ход канала, 75 км
Протяженность – 3 км, 
Габарит, глубина – 200 см,
Габарит, ширина - 80 м, 
Габарит, R – 300 м,
Категория – освещ.,
Водпост- водороздел,
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (161,8) см,
Дата открытия 03.05.2012г.
Дата закрытия 10.11.2012г.
Пестовское  водохранилище: 
верхняя граница по течению - пристань Тишково
нижняя граница по течению - основной судовой ход канала, 77 км
Протяженность – 7 км, 
Габарит, глубина – 200 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 300 м,
Категория – освещ.,
Водпост- водороздел,
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (161,8) см,
Дата открытия 03.05.2012г.
Дата закрытия 10.11.2012г.
Река Москва: 
верхняя граница по течению - Гольевский ручей
нижняя граница по течению – 
шлюз № 8
Протяженность – 9 км, 
Габарит, глубина – 400 см,
Габарит, ширина - 50 м,
Габарит, R – 200 м,
Категория – освещ.,
Водпост- ВБ Карамышевского г/у,
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (125,85) см,
Дата открытия 27.04.2012г.
Дата закрытия 19.11.2012г.
Река Москва: 
верхняя граница по течению –
 шлюз № 8
нижняя граница по течению – 
шлюз № 9
Протяженность – 6 км, 
Габарит, глубина – 350 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – освещ.,
Водпост- ВБ Карамышевского г/у,
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (125,85) см,
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 19.11.2012г.
Река Москва: 
верхняя граница по течению –
шлюз № 9
нижняя граница по течению – 
Западный порт
Протяженность – 4 км, 
Габарит, глубина – 350 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – освещ.,
Водпост- ВБ Перервинского г/у,
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (120,20) см,
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 19.11.2012г.
Река Москва: 
верхняя граница по течению –
Западный порт
нижняя граница по течению – 
шлюз № 10
Протяженность – 33 км, 
Габарит, глубина – 300 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – освещ.,
Водпост- ВБ Перервинского г/у,
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (120,20) см,
Дата открытия: 
Западный порт – причал Киевский вокзал 24.04.2012г.
Причал Киевский вокзал – причал Новоспасский мост 14.04.2012г.
Причал Новоспасский мост – шлюз №10 24.04.2012г.
Дата закрытия 19.11.2012г.
Промывочный канал: 
верхняя граница по течению –
пристань Нагатино
нижняя граница по течению – 
вход в Нагатинский затон
Протяженность – 2 км, 
Габарит, глубина – 320 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 300 м,
Категория – освещ.,
Водпост- ВБ Перервинского г/у,
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (120,20) см,
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 19.11.2012г.
Река Москва: 
верхняя граница по течению –
шлюз № 10
нижняя граница по течению – 
причал Беседы
Протяженность –14 км, 
Габарит, глубина – 270 см,
Габарит, ширина - 50 м,
Габарит, R – 180 м,
Категория – освещ.,
Водпост- НПУ,
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 19.11.2012г.
Река Москва: 
верхняя граница по течению –
причал Беседы
нижняя граница по течению – 
шлюз Софьино
Протяженность –50 км, 
Габарит, глубина – 240 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 180 м,
Категория – освещ.,
Водпост- НПУ,
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 19.11.2012г.
Река Москва: 
верхняя граница по течению –
шлюз Софьино
нижняя граница по течению – 
устье (р. Ока)
Протяженность – 84 км, 
Габарит, глубина – 200 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 180 м,
Категория – освещ.,
Водпост- НПУ,
Дата открытия 
Шлюз Софьино – шлюз Фаустово 24.04.2012г.
Шлюз Фаустово – шлюз Северка 02.05.2012г.
Шлюз Северка – устье (р. Ока) 03.05.2012г.
Дата закрытия 19.11.2012г.
Река Волга: 
верхняя граница по течению –
г. Тверь
нижняя граница по течению – 
Иваньковский г/у
Протяженность – 115 км, 
Габарит, глубина – 400 см,
Габарит, ширина - 100 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – освещ.,
Водпост- ВБ шл. № 1,
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (123,20) см,
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 19.11.2012г.
Река Волга: 
верхняя граница по течению –
Иваньковский г/у
нижняя граница по течению – 
Угличский шлюз
Протяженность – 145 км, 
Габарит, глубина – 400 см,
Габарит, ширина - 125 м,
Габарит, R – 1000 м,
Категория – освещ.,
Водпост- ВБ Угличского шл.
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (112,30) см,
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 19.11.2012г.
Река Волга: 
верхняя граница по течению –
Угличский шлюз
нижняя граница по течению – 
Рыбинский г/у
Протяженность – 112 км, 
Габарит, глубина – 400 см,
Габарит, ширина - 125 м,
Габарит, R – 1000 м,
Категория – освещ.,
Водпост- Переборы
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (99,50) см,
Дата открытия 
Угличский шлюз – буй 70: 01.05.2012 г.
Буй 70 – Рыбинский г/у: 05.05.2012 г.
Дата закрытия 19.11.2012 г
Река Волга: 
верхняя граница по течению –
Рыбинский г/у
нижняя граница по течению – 
пристань Колхозник
(н.п. Хопылево)
Протяженность – 36 км, 
Габарит, глубина – 400 см,
Габарит, ширина - 80 м,
Габарит, R – 1000 м,
Категория – освещ.,
Водпост- Рыбинск
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (83,60) см,
Дата открытия 25.04.2012 г.
Дата закрытия 19.11.2012 г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
г. Калуга
нижняя граница по течению – 
Алексин
Протяженность – 68 км, 
Габарит, глубина – 65 см,
Габарит, ширина - 20 м,
Габарит, R – 150 м,
Категория – неосвещ.
Водпост- Калуга
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (114,62) см,
Дата открытия 24.04.2012 г.
Дата закрытия 20.10.2012 г 
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
Алексин
нижняя граница по течению – 
Щурово
Протяженность – 181 км, 
Габарит, глубина – 100 см,
Габарит, ширина - 30 м,
Габарит, R – 150 м,
Категория – неосвещ.
Водпост- Кашира
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (101,62) см,
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 20.10.2012г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
Щурово
нижняя граница по течению – 
г/у Белоомут
Протяженность – 50 км, 
Габарит, глубина – 200 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – освещ.,
Водпост- г/у Белоомут
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (100,04) см,
Дата открытия 05.05.2012г.
Дата закрытия 19.11.2012г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
г/у Белоомут
нижняя граница по течению – 
г/у Кузьминск
Протяженность – 47 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – отражат.
Водпост- ВБ Кузьминского г/у
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (96,5) см,
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 19.11.2012г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
г/у Кузьминск
нижняя граница по течению – 
Рязань
Протяженность – 57 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 50 м,
Габарит, R – 250 м,
Категория – отражат.
Водпост- НБ Кузьминского г/у
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (93,45) см,
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 01.11.2012г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
Рязань
нижняя граница по течению – 
Касимов
Протяженность – 287 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 50 м,
Габарит, R – 250 м,
Категория – отражат.
Водпост- Рязань
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (91,71)
Дата открытия 24.04.2012 г.
Дата закрытия 01.11.2012 г 
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
Касимов
нижняя граница по течению – 
п-т Каменка (366 км)
Протяженность – 43 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 50 м,
Габарит, R – 250 м,
Категория – отражат.
Водпост- Касимов
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (81,84)
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 01.11.2012г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
п-т Каменка (366 км)
нижняя граница по течению – 
п-т Каменка (363 км)
Протяженность – 3 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 50 м,
Габарит, R – 250 м,
Категория – освещ.
Водпост- Касимов
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (81,84)
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 01.11.2012г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
п-т Каменка (363 км)
нижняя граница по течению – 
Елатьма
Протяженность – 45км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 50 м,
Габарит, R – 250 м,
Категория – отражат.
Водпост- Касимов
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (81,84)
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 01.11.2012г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
Елатьма
нижняя граница по течению – 
п-т Шиморские Огрудки (256 км)
Протяженность – 62 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – отражат.
Водпост- Муром
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (72,67)
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 01.11.2012г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
п-т Шиморские Огрудки (256 км)
нижняя граница по течению – 
п-т Шиморские Огрудки (254 км)
Протяженность – 3,1 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – освещ.
Водпост- Муром
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (72,67)
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 01.11.2012г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
п-т Шиморские Огрудки (254 км)
нижняя граница по течению – 
п-т В. Решенские Огрудки (243 км)
Протяженность – 9,9 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – отражат.
Водпост- Муром
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (72,67)
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 01.11.2012г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
п-т В. Решенские Огрудки (243 км)
нижняя граница по течению – 
п-т Н. Змейские Огрудки (236 км)
Протяженность – 8,5 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – освещ.
Водпост- Муром
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (72,67)
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 01.11.2012г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
п-т Н. Змейские Огрудки (236 км)
нижняя граница по течению – 
п-т Малая Коса (228 км)
Протяженность – 6,5 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – отражат.
Водпост- Муром
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (72,67)
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 01.11.2012г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
п-т Малая Коса (228 км)
нижняя граница по течению – 
п-т Малая Коса (226 км)
Протяженность – 2 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – освещ.
Водпост- Муром
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (72,67)
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 01.11.2012г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
п-т Малая Коса (226 км)
нижняя граница по течению – 
п-т В.Тарский (114 км)
Протяженность – 112 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – отражат.
Водпост- Муром
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (72,67)
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 01.11.2012г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
п-т В.Тарский (114 км)
нижняя граница по течению – 
п-т В.Тарский (110 км)
Протяженность – 4,5 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – освещ.
Водпост- Муром
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (72,67)
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 01.11.2012г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
п-т В.Тарский (110 км)
нижняя граница по течению – 
п-т В. Окуловские Огрудки (105 км)
Протяженность – 4,5 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – отражат.
Водпост- Муром
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (72,67)
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 01.11.2012г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
п-т В. Окуловские Огрудки (105 км)
нижняя граница по течению – 
п-т В. Окуловские Огрудки (103 км)
Протяженность – 3,2 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – освещ.
Водпост- Муром
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (72,67)
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 01.11.2012г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
п-т В. Окуловские Огрудки (103 км)
нижняя граница по течению – 
вход в канал Сейма
Протяженность – 43,8 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – отражат.
Водпост- Муром
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (72,67)
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 01.11.2012г.
Река Созь: 
верхняя граница по течению –
пос. 1-е Мая
нижняя граница по течению – 
устье (р. Волга)
Протяженность – 12 км, 
Габарит, глубина – 120 см,
Габарит, ширина - 100 м,
Габарит, R – 150 м,
Категория – неосвещ.
Водпост- ВБ шл. № 1
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (123,20) см,
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 10.11.2012г.
Река Жабня: 
верхняя граница по течению –
пристань Калязин
нижняя граница по течению – 
устье (р. Волга)
Протяженность – 1 км, 
Габарит, глубина – 350 см,
Габарит, ширина - 100 м,
Габарит, R – 300 м,
Категория – неосвещ.
Водпост- ВБ Угличского шлюза
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (112,30)
Дата открытия 24.04.2012 г.
Дата закрытия 10.11.2012 г.
Река Нара: 
верхняя граница по течению –
г. Серпухов
нижняя граница по течению – 
устье (р. Ока)
Протяженность –2 км, 
Габарит, глубина – 100 см,
Габарит, ширина - 20 м,
Габарит, R – 100 м,
Категория – неосвещ.
Водпост- Кашира
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (101,62)
Дата открытия 24.04.2012 г.
Дата закрытия 20.10.2012 г.
Рыбинское водохранилище судовой ход N 63: 
верхняя граница по течению –
Торовские створы
нижняя граница по течению – 
судовой ход N 65, 407 км
Протяженность – 126 км, 
Габарит, глубина – 400 см,
Габарит, ширина - 100 м,
Габарит, R – 1000 м,
Категория – освещ.,
Водпост- Переборы
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (99,50) см,
Дата открытия 05.05.2012г.
Дата закрытия 19.11.2012г.
Рыбинское водохранилище спрямление (Зональная - Бабьи Горы): 
верхняя граница по течению –
судовой ход N 65, 407 км
нижняя граница по течению – 
судовой ход N 63, 409 км
Протяженность – 7 км, 
Габарит, глубина – 400 см,
Габарит, ширина - 100 м,
Габарит, R – 1000 м,
Категория – освещ.,
Водпост- Переборы
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (99,50) см,
Дата открытия 05.05.2012г.
Дата закрытия 19.11.2012г.
Рыбинское водохранилище подход к пассажирским причалам г. Углича: 
верхняя граница по течению –
пассажирские причалы г. Углича
нижняя граница по течению – 
основной судовой ход р. Волга,       312 км
Протяженность – 1 км, 
Габарит, глубина – 400 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – освещ.,
Водпост- Переборы
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (99,50) см,
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 10.11.2012г.
Рыбинское водохранилище судовой ход N 64: 
верхняя граница по течению –
г. Весьегонск
нижняя граница по течению – 
Судовой ход № 63 (буй № 9)
Протяженность – 87 км, 
Габарит, глубина – 200 см,
Габарит, ширина - 80 м,
Габарит, R – 300 м,
Категория – неосвещ.,
Водпост- Переборы
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (99,50) см,
Дата открытия 07.05.2012г.
Дата закрытия 15.09.2012г.
Рыбинское водохранилище подход к пристани Брейтово: 
верхняя граница по течению –
пристань Брейтово
нижняя граница по течению – 
Судовой ход № 64, 27 км
Протяженность – 8 км, 
Габарит, глубина – 200 см,
Габарит, ширина - 30 м,
Габарит, R – 300 м,
Категория – неосвещ.,
Водпост- Переборы
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика (99,50) см,
Дата открытия 07.05.2012г.
Дата закрытия 15.09.2012г.
Озеро Селигер - судоходная трасса: 
верхняя граница по течению –
г. Осташков
нижняя граница по течению – 
пр. Городомля
Протяженность – 10 км, 
Габарит, глубина – 140 см,
Габарит, ширина - 20 м,
Габарит, R – 150 м,
Категория – неосвещ.
Водпост- Осташков
Проектный уровень воды (абс. отм. м) над “0” графика 40 см,
Дата открытия 24.04.2012г.
Дата закрытия 10.11.2012г.

01.02.2012 г. Извещения на начало навигации к :
карте Реки Ока (Калуга – Щурово)
карте Реки Ока (Щурово - устье);
карте Реки Москва (Красногорск - устье)
атласу ЕГС Европейской части РФ, т.2
атласу ЕГС Европейской части РФ, т.5
01.07.2012 г. Извещения к:
атласу ЕГС Европейской части РФ, т.2
01.10.2012г. Извещения к:
атласу ЕГС Европейской части РФ, т.2
атласу ЕГС Европейской части РФ, т.5

01.10.2012 издана новая карта Реки Ока (Калуга – Коломна)	0	0	Рыбинский шлюз – с 25.04.12 по 20.11.12
Углический шлюз – с 24.04.12 по 19.11.12
Шлюзы №№ 1-10 – с 24.04.12 по 19.11.12
Шлюз Трудкоммуна – 05.05.2012г. по 19.11.2012г.

Шлюз Андреевка – с 26.04.2012г. по 19.11.2012г.
Шлюз Софьино – с 06.05.2012г. по 19.11.2012г.
Шлюз Фаустово – с 29.04.2012г. по 19.11.2012г.
Шлюз Северка – с 02.05.2012г. по 19.11.2012г.
Шлюз Белоомут – с 04.05.2012г. по 19.11.2012г.
Шлюз Кузьминск – с 08.05.2012г. по 19.11.2012г.

Планирование и пропуск судов и составов через шлюзы в соответствии с:
- Правилами пропуска судов и составов через шлюзы внутренних водных путей Российской Федерации, утвержденными приказом Минтранса России от 24.07.2002 N 100 (зарегистрирован в Минюсте России 31.07.2002 N 364, опубликован в Российской газете,              N 149-150, 13.08.2002)
- «Правилами по пропуску маломерных судов через шлюзы ФГУП «Канал имени Москвы»,
- «Особенностями движения и стоянки судов по ВВП Московского бассейна»,  
Правилами плавания по внутренним водным путям Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 14.10.2002 N 129 (зарегистрирован в Минюсте России 30.12.2002 N 4088, опубликован в Российской газете, N 15, 25.01.2003 ).