Приложение № 3
к Приказу ФАС России
от 02.05.2012 № 282
Форма 9в – 3
Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным
и иным утвержденным стандартам качества в сфере услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей
предоставляемая  Федеральным государственным бюджетным учреждением «Канал имени Москвы»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории  г. Москвы, Московской области

(наименование субъекта Российской Федерации)
за период  01.01.2018-31.12.2018

сведения о юридическом лице: ФГБУ «Канал имени Москвы»
125362, г. Москва, ул. Водников, д. 1                            Руководитель  Елянюшкин Герман Вячеславович,
Тел: (495) 626-99-92, (495) 491 - 26 – 57, Факс: (495) 491-32-66, e-mail: kim@fgup-kim.ru
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)
№
п/п	Перечень регулируемых работ (услуг)	Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила оказания соответствующих работ (услуг), государственные и иные стандарты (при наличии)	Сведения об обеспечении безопасности плавания судов по внутренним водным путям	Сведения о навигационно-гидрографическом обеспечении условий плавания судов по внутренним водным путям	Сведения об обеспечении лоцманской проводки судов по отдельным участкам внутренних водных путей	Сведения о ледокольном обеспечении в зимних условиях навигации	Сведения об обеспечении прохода судов по судоходным гидротехническим сооружениям	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Обеспечение безопасности плавания судов по внутренним водным путям	С 01.01.2018-31.12.2018
Приказ Федеральной службы по тарифам от 26 ноября 2014 г.              № 273-т/2 (Зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2014 N 35317, опубликован           в Российской газете, N 298, 30.12.2014)
Утратит силу 07.01.2019 в связи с изданием приказа ФАС России от 03.12.2018 № 1676/18	Рыбинский участок - пристань Колхозник– Торово; 
Молога – Углич;
Волжский участок - Углич– шлюз № 2; Тверь – шлюз № 1;
Центральный участок –шлюз № 2 – шлюз № 9;
Московский участок – шлюз № 9–шлюз «Белоомут»;
Рязанский участок –шлюз «Белоомут» - Касимов;
Муромский участок – Касимов – канал Сейма.
	Канал имени Москвы: 
верхняя граница по течению - пристань Большая Волга
нижняя граница по течению - причал Щукино
(шлюз № 8) 
Протяженность – 126 км, 
Габарит, глубина – 400 см,
Габарит, ширина- 55 м,
Габарит, R – 1000 м,
Категория – освещ.,
Водпост – ВБ гидроузлов,
Проектный уровень воды (НПУ),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 17.11.18г1.
Клязьминское водохранилище: 
верхняя граница по течению - пристань "Пансионат Клязьма"
нижняя граница по течению - основной судовой ход канала, 65 км
Протяженность – 10 км,
Габарит, глубина – 250 см,
Габарит, ширина - 80 м,
Габарит, R – 300 м,
Категория – освещ.,
Водпост - Водораздел,
Проектный уровень воды (161,8),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 10.11.2018г.
Пяловское водохранилище: 
верхняя граница по течению - пристань Аксаково
нижняя граница по течению - основной судовой ход канала, 75 км
Протяженность – 3 км, 
Габарит, глубина – 250 см,
Габарит, ширина - 80 м, 
Габарит, R – 300 м,
Категория – освещ.,
Водпост - Водораздел,
Проектный уровень воды (161,8),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 10.11.2018г.
Пестовское водохранилище: 
верхняя граница по течению - пристань Тишково
нижняя граница по течению - основной судовой ход канала, 77 км
Протяженность – 7 км, 
Габарит, глубина – 250 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 300 м, 
Категория – освещ.,
Водпост - Водораздел,
Проектный уровень воды (161,8),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 10.11.2018г.
Река Москва: 
верхняя граница по течению - Гольевский ручей
нижняя граница по течению – шлюз № 8
Протяженность – 9 км, 
Габарит, глубина – 400 см,
Габарит, ширина - 50 м,
Габарит, R – 200 м,
Категория – освещ.,
Водпост - ВБ Карамышевского г/у,
Проектный уровень воды (125,85),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 14.11.18г1.
Река Москва:
верхняя граница по течению – шлюз № 8
нижняя граница по течению – шлюз № 9
Протяженность – 6 км, 
Габарит, глубина – 350 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – освещ.,
Водпост - ВБ Карамышевского г/у,
Проектный уровень воды (125,85),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 17.11.18г1.
Река Москва: 
верхняя граница по течению – шлюз № 9
нижняя граница по течению – Западный порт
Протяженность – 4 км, 
Габарит, глубина – 350 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – освещ.,
Водпост - ВБ Перервинского г/у,
Проектный уровень воды (120,20),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 17.11.18г1.
Река Москва: 
верхняя граница по течению – Западный порт
нижняя граница по течению – шлюз № 10
Протяженность – 33 км, 
Габарит, глубина – 300 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – освещ.,
Водпост - ВБ Перервинского г/у,
Проектный уровень воды (120,20),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 17.11.18г1.
Промывочный канал: 
верхняя граница по течению –
пристань Нагатино
нижняя граница по течению – 
вход в Нагатинский затон
Протяженность – 2 км, 
Габарит, глубина – 320 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 300 м,
Категория – освещ.,
Водпост - ВБ Перервинского г/у,
Проектный уровень воды (120,20),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 17.11.18г1.
Река Москва: 
верхняя граница по течению – шлюз № 10
нижняя граница по течению – причал Беседы 
Протяженность –14 км, 
Габарит, глубина – 300 см,
Габарит, ширина - 50 м,
Габарит, R – 180 м,
Категория – освещ.,
Водпост - ВБ гидроузлов,
Проектный уровень воды (НПУ),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 17.11.18г1.
Река Москва:
верхняя граница по течению- Причал Беседы
нижняя граница по течению – шлюз Софьино
Протяженность –50 км, 
Габарит, глубина – 240 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 180 м,
Категория – освещ.,
Водпост - ВБ гидроузлов,
Проектный уровень воды (НПУ),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 17.11.18г1.
Река Москва: 
верхняя граница по течению – шлюз Софьино
нижняя граница по течению – шлюз Северка
Протяженность – 69 км, 
Габарит, глубина – 200 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 180 м,
Категория – освещ.,
Водпост - ВБ гидроузлов,
Проектный уровень воды (НПУ),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 17.11.18г1.
Река Москва: 
верхняя граница по течению – шлюз Северка
нижняя граница по течению – устье (р.Ока)
Протяженность – 15 км, 
Габарит, глубина – 200 см,
Габарит, ширина - 40 м,
Габарит, R – 180 м,
Категория – освещ.,
Водпост - НБ г/у Северка 
Проектный уровень воды (100,98),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 17.11.18г1.
Река Волга: 
верхняя граница по течению – п. Мигалово
нижняя граница по течению – г. Тверь
Протяженность – 10 км, 
Габарит, глубина – 200 см,
Габарит, ширина - 25 м,
Габарит, R – 150 м,
Категория – неосвещ.,
Водпост - Тверь,
Проектный уровень воды (123,20),
Дата открытия 01.05.2018г.
Дата закрытия 31.10.2018г. 
Река Волга: 
верхняя граница по течению – г. Тверь
нижняя граница по течению – Иваньковский г/у
Протяженность – 115 км, 
Габарит, глубина – 400 см,
Габарит, ширина - 100 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – освещ.,
Водпост - ВБ шл. № 1,
Проектный уровень воды (123,20),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 17.11.18г1. 
Река Волга: 
верхняя граница по течению – Иваньковский г/у
нижняя граница по течению – Угличский шлюз
Протяженность – 145 км, 
Габарит, глубина – 400 см,
Габарит, ширина - 125 м,
Габарит, R – 1000 м,
Категория – освещ.,
Водпост - ВБ Угличского шл.
Проектный уровень воды (112,30),
Дата открытия 29.04.2018г.
Дата закрытия 17.11.18г1. 
Река Волга: 
верхняя граница по течению – Угличский шлюз
нижняя граница по течению – Рыбинский г/у
Протяженность – 112 км, 
Габарит, глубина – 400 см,
Габарит, ширина - 125 м,
Габарит, R – 1000 м,
Категория – освещ.,
Водпост - Переборы
Проектный уровень воды (99,50),
Дата открытия 29.04.2018г.
Дата закрытия 17.11.2018г. 
Река Волга: 
верхняя граница по течению – Рыбинский г/у
нижняя граница по течению – пристань Колхозник (н.п. Хопылево)
Протяженность – 36 км, 
Габарит, глубина – 400 см,
Габарит, ширина - 80 м,
Габарит, R – 1000 м,
Категория – освещ.,
Водпост - Рыбинск
Проектный уровень воды (83,60),
Дата открытия 25.04.2018г.
Дата закрытия 17.11.2018г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению – г. Калуга (1099)
нижняя граница по течению – 
Протяженность – 68 км, 
Габарит, глубина – 65 см,
Габарит, ширина - 20 м,
Габарит, R – 150 м,
Категория – неосвещ.,
Водпост – Калуга
Проектный уровень воды (114,62), 
Дата открытия 20.04.2018г.
Дата закрытия 31.10.2018г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению – г. Алексин
нижняя граница по течению – Щурово
Протяженность – 181 км, 
Габарит, глубина – 100 см,
Габарит, ширина - 30 м,
Габарит, R – 150 м,
Категория – неосвещ.,
Водпост – Кашира
Проектный уровень воды (101,62), 
Дата открытия 20.04.2018г.
Дата закрытия 31.10.2018г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению – Щурово
нижняя граница по течению – г/у Белоомут
Протяженность – 50 км, 
Габарит, глубина – 200 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – освещ.,
Водпост – ВБ г/у Белоомут
Проектный уровень воды (100,04), 
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 14.11.18г1.
Река Ока: 
верхняя граница по течению – г/у Белоомут
нижняя граница по течению – г/у Кузьминск
Протяженность – 50 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – отражат.,
Водпост - ВБ Кузьминского г/у
Проектный уровень воды (96,90),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 14.11.18г1.
Река Ока: 
верхняя граница по течению – г/у Кузьминск
нижняя граница по течению – Рязань
Протяженность – 54 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 50 м,
Габарит, R – 250 м,
Категория – отражат.,
Водпост - НБ Кузьминского г/у
Проектный уровень воды (92,77),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 14.11.18г1.
Река Ока: 
верхняя граница по течению – Рязань
нижняя граница по течению – Касимов
Протяженность – 287 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 50 м,
Габарит, R – 250 м,
Категория – отражат.,
Водпост - Рязань
Проектный уровень воды (91,71),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 01.11.2018г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению – Касимов
нижняя граница по течению – п-т Каменка (366 км)
Протяженность – 43 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 50 м,
Габарит, R – 250 м,
Категория – отражат.,
Водпост - Касимов
Проектный уровень воды (81,84),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 01.11.2018г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
п-т Каменка (366 км)
нижняя граница по течению – 
п-т Каменка (363 км)
Протяженность – 3 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 50 м,
Габарит, R – 250 м,
Категория – освещ.,
Водпост - Касимов
Проектный уровень воды (81,84),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 01.11.2018г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
п-т Каменка (363 км)
нижняя граница по течению – Елатьма
Протяженность – 45км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 50 м,
Габарит, R – 250 м,
Категория – отражат.,
Водпост - Касимов
Проектный уровень воды (81,84),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 01.11.2018г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению – Елатьма
нижняя граница по течению – 
п-т Шиморские Огрудки (256 км)
Протяженность – 62 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – отражат.,
Водпост - Муром
Проектный уровень (72,52),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 01.11.2018г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
п-т Шиморские Огрудки (256 км)
нижняя граница по течению – 
п-т Шиморские Огрудки (254 км)
Протяженность – 3,1 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – освещ.,
Водпост - Муром
Проектный уровень (72,52),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 01.11.2018г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
п-т Шиморские Огрудки (254 км)
нижняя граница по течению – 
п-т В. Решенские Огрудки (243 км)
Протяженность – 9,9 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – отражат.,
Водпост - Муром
Проектный уровень (72,52),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 01.11.2018г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
п-т В. Решенские Огрудки (243 км)
нижняя граница по течению – 
п-т Н. Змейские Огрудки (236 км)
Протяженность – 8,5 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – освещ.,
Водпост - Муром
Проектный уровень (72,52),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 01.11.2018г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
п-т Н. Змейские Огрудки (236 км)
нижняя граница по течению – 
п-т Малая Коса (228 км)
Протяженность – 6,5 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – отражат.,
Водпост - Муром
Проектный уровень (72,52),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 01.11.2018г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
п-т Малая Коса (228 км)
нижняя граница по течению – 
п-т Малая Коса (226 км)
Протяженность – 2 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – освещ.,
Водпост - Муром
Проектный уровень (72,52),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 01.11.2018г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
п-т Малая Коса (226 км)
нижняя граница по течению – 
п-т В.Тарский (114 км)
Протяженность – 112 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – отражат.,
Водпост - Муром
Проектный уровень (72,52),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 01.11.2018г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
п-т В.Тарский (114 км)
нижняя граница по течению – 
п-т В.Тарский (110 км)
Протяженность – 4,5 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – освещ.,
Водпост - Муром
Проектный уровень (72,52),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 01.11.2018г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
п-т В.Тарский (110 км)
нижняя граница по течению – 
п-т В. Окуловские Огрудки (105 км)
Протяженность – 4,5 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – отражат.,
Водпост - Муром
Проектный уровень (72,52),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 01.11.2018г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
п-т В. Окуловские Огрудки (105 км)
нижняя граница по течению – 
п-т В. Окуловские Огрудки (103 км)
Протяженность – 3,2 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – освещ.,
Водпост - Муром
Проектный уровень (72,52),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 01.11.2018г.
Река Ока: 
верхняя граница по течению –
п-т В. Окуловские Огрудки (103 км)
нижняя граница по течению – 
вход в канал Сейма
Протяженность – 43,8 км, 
Габарит, глубина – 170 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – отражат.,
Водпост - Муром
Проектный уровень (72,52),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 01.11.2018г.
Рыбинское водохранилище судовой ход N 63: 
верхняя граница по течению –
Торовские створы
нижняя граница по течению – 
судовой ход N 65, 407 км
Протяженность – 126 км, 
Габарит, глубина – 400 см,
Габарит, ширина - 100 м,
Габарит, R – 1000 м,
Категория – освещ.,
Водпост - Переборы
Проектный уровень воды (99,50),
Дата открытия 02.05.2018г.
Дата закрытия 14.11.2018г.
Рыбинское водохранилище спрямление (Зональная - Бабьи Горы): 
верхняя граница по течению –
судовой ход N 65, 402 км
нижняя граница по течению – 
судовой ход N 63, 409 км
Протяженность – 7 км, 
Габарит, глубина – 400 см,
Габарит, ширина - 100 м,
Габарит, R – 1000 м,
Категория – освещ.,
Водпост - Переборы
Проектный уровень воды (99,50),
Дата открытия 29.04.2018г.
Дата закрытия 17.11.2018г.
Рыбинское водохранилище подход к пассажирским причалам г. Углича:
верхняя граница по течению –
пассажирские причалы г. Углича
нижняя граница по течению – 
основной судовой ход р. Волга, 312 км
Протяженность – 1 км, 
Габарит, глубина – 400 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 400 м,
Категория – освещ.,
Водпост - Переборы
Проектный уровень воды (99,50),
Дата открытия 28.04.2018г.
Дата закрытия 10.11.2018г.
Рыбинское водохранилище судовой ход N 64: 
верхняя граница по течению – г. Весьегонск
нижняя граница по течению – 
Судовой ход № 63 (буй № 9)
Протяженность – 87 км, 
Габарит, глубина – 270 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 300 м,
Категория – неосвещ.,
Водпост - Переборы
Проектный уровень воды (99,50),
Дата открытия 05.05.2018г.
Дата закрытия 15.09.2018г.
Рыбинское водохранилище подход к пристани Брейтово: 
верхняя граница по течению –
пристань Брейтово
нижняя граница по течению – 
Судовой ход № 64, 27 км
Протяженность – 8 км, 
Габарит, глубина – 200 см,
Габарит, ширина - 30 м,
Габарит, R – 300 м,
Категория – неосвещ.,
Водпост - Переборы
Проектный уровень воды (99,50),
Дата открытия 05.05.2018г.
Дата закрытия 15.09.2018г.
Рыбинское водохранилище:
Брейтово-убежище
Центральный мыс 
верхняя граница по течению –
судовой ход №64 23 км
нижняя граница по течению – 
Судовой ход № 63, 431 км
Протяженность – 22 км, 
Габарит, глубина – 270 см,
Габарит, ширина - 60 м,
Габарит, R – 300 м,
Категория – неосвещ.,
Водпост - Переборы
Проектный уровень воды (99,50),
Дата открытия 05.05.2018г.
Дата закрытия 15.09.2018г.
Река Созь: 
верхняя граница по течению – пос. 1-е Мая
нижняя граница по течению – устье (р. Волга)
Протяженность – 12 км, 
Габарит, глубина – 120 см,
Габарит, ширина - 20 м,
Габарит, R – 150 м,
Категория – неосвещ.
Водпост - ВБ шл. № 1
Проектный уровень воды (123,20),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 10.11.2018г.
Озеро Селигер - судоходная трасса: 
верхняя граница по течению – г. Осташков
нижняя граница по течению – пр. Городомля
Протяженность – 10 км, 
Габарит, глубина – 140 см,
Габарит, ширина - 20 м,
Габарит, R – 150 м,
Категория – освещ.,
Водпост - Осташков
Проектный уровень воды (40), 
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 30.11.2018г.
Озеро Селигер - судоходная трасса: 
верхняя граница по течению – пр. Сокол
нижняя граница по течению – г. Осташков Протяженность – 10 км, 
Габарит, глубина – 140 см,
Габарит, ширина - 20 м,
Габарит, R – 150 м,
Категория – неосвещ.,
Водпост - Осташков
Проектный уровень воды (40), 
Дата открытия 05.05.2018г.
Дата закрытия 31.10.2018г.
Озеро Селигер - судоходная трасса: 
верхняя граница по течению – пр. Светлица
нижняя граница по течению – г. Осташков
Протяженность – 10 км, 
Габарит, глубина – 140 см,
Габарит, ширина - 20 м,
Габарит, R – 150 м,
Категория – неосвещ.,
Водпост - Осташков
Проектный уровень воды (40), 
Дата открытия 05.05.2018г.
Дата закрытия 31.10.2018г.
р.Нара
верхняя граница по течению – г.Серпухов
нижняя граница по течению – Устье р.Ока
Протяженность – 2 км, 
Габарит, глубина – 100 см,
Габарит, ширина - 20 м,
Габарит, R – 100 м,
Категория – неосвещ.,
Водпост - Кашира
Проектный уровень воды (101,62),
Дата открытия 20.04.2018г.
Дата закрытия 31.10.2018г.
Р.Жабня
верхняя граница по течению – пр.Калязин
нижняя граница по течению – Устье р.Волга
Протяженность – 1 км, 
Габарит, глубина – 350 см,
Габарит, ширина - 100 м,
Габарит, R – 300 м,
Категория – освещ.,
Водпост - ВБ Углического шл.
Проектный уровень воды (112,30),
Дата открытия 24.04.2018г.
Дата закрытия 10.11.2018г.

01.07.2018 г. Извещения на начало навигации к:
карте Реки Ока (г. Коломна – устье), по состоянию на 01.07.2018 г., Издание 2014 г.;
карте Реки Москва (Красногорск - устье), по состоянию на 01.07.2018 г., Издание 2005 г.;
атласу ЕГС Европейской части РФ, том 2, на 01.07.2018г., Издание 2017 г.	0	0	Рыбинский шлюз – с 25.04.18г по 18.11.18г
Угличский шлюз – с 24.04.18г по 17.11.18г1
Шлюзы №№ 1-9 – с 24.04.18г по 17.11.18г1
Шлюз № 10 – с 24.04.18г по 17.11.18г1
Шлюз Трудкоммуна – с 24.04.18г по 17.11.18г1
Шлюз Андреевка – с 24.04.18г по 17.11.18г1
Шлюз Софьино – с 24.04.18г по 17.11.18г1
Шлюз Фаустово – с 10:00 ч. с 24.04.18г по 17.11.18г1
Шлюз Северка – с 09:40 ч., с 24.04.18г по 17.11.18г1
Шлюз Белоомут – с 09:00 ч. с 24.04.18г по 17.11.18г1
Шлюз Кузьминск – с 09:00 ч с 24.04.18г по 14.11.18г1
Подъем плотин Москворецкой шлюзованной системы, гидроузлов Белоомут и Кузьминск производились с момента спада пика паводкового уровня.

Планирование и пропуск судов и составов через шлюзы в соответствии с:
- Правилами пропуска судов и составов через шлюзы внутренних водных путей Российской Федерации, утвержденными приказом Минтранса России от 24.07.2002 N 100 (зарегистрирован в Минюсте России 31.07.2002 N 364, опубликован в Российской газете, N 149-150, 13.08.2002)
- «Порядком пропуска маломерных судов через шлюзы ФГУП «Канал имени Москвы»,
-  Правилами плавания по внутренним водным путям РФ, утверждены Министерством транспорта РФ 14 октября 2002г., зарегистрированы Министерством юстиции РФ 30 декабря 2002 г.
- «Особенностями движения и стоянки судов по внутренним водным путям в границах зоны ответственности центрального управления государственного речного надзора» (дополнения к Правилам плавания по ВВП РФ 2003г., утверждены распоряжением Центрального УГРН РОСТРАНСНАДЗОРА №03-р/од от 12 января 2012г.)

1 – сроки работы шлюзов и сроков действия СНО уточняются не позднее 1 ноября в соответствии с прогнозом по ледовым условиям с предельным сроком работы 17 ноября.